Монтаж сайдинга

1. **Обрешетка**. Проверяется вертикаль стен, углов. Выявленные отклонения корректируют горизонтальной обрешеткой с шагом, кратным ширине утеплителя. Для пенопласта расстояние между брусками равно 1 м, для минеральной ваты — 60 см Ширина бруса равна толщине материала. Под утеплитель укладывается пароизоляция, а поверх него гидроизолирующие мембраны. После укладки утеплителя набиваются вертикальные рейки через 30 — 40 см.
2. **Стартовая полоса**. Она выставляется в горизонтальном положении в строгом соответствии уровню по периметру дома. Облегчает работу предварительная разметка.
3. **Доборные элементы** выставляются согласно отвесу и крепятся к обрешетке. Нащельники монтируются согласно разметке в местах стыков.
4. **Дверные и оконные рамки**. Финальные, откосные планки, а также наличники и наружные уголки обрамляют сначала верх проема, а потом его боковые стороны.
5. **Установка панелей**. Работа продвигается снизу вверх. Нижняя полоса крепится к стартовой планке, защелкиваясь в замке. Ее верхний край крепится к обрешетке при помощи оцинкованных гвоздей, имеющими широкую шляпку. Метизы располагают по центру перфорированных отверстий таким образом, чтобы панель при температурном расширении могла двигаться. Зазор между шляпкой оцинкованного гвоздя и панелью должен быть 1,5 мм. Стык производится внахлест. При использовании вспомогательного профиля между стыкующимися краями оставляют технологический зазор для компенсации расширения в 5-10 мм. Верхняя панель обрезается до нужного размера и заводится в заранее установленный завершающий профиль.